{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Backup Time"],"not_rendered":{"external_links":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Backup Time","index":0,"n_rows":9,"n_cols":4,"rows_kept":9,"merged":[[1,0,4,0],[5,0,8,0],[10,1,10,3],[11,1,11,3],[12,1,12,3],[13,1,13,3],[14,1,14,3],[15,1,15,3],[16,1,16,3],[17,1,17,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Assmann Model","Load type","Load Value","Backup time"]
["-","1 x Light bulb","100W","11'"]
[null,"1 x PC + 1 x 17\" LCD","120W","5'"]
[null,"2 x PC + 2 x 17\" LCD","240W","40\""]
[null,"3 x PC + 3 x 17\" LCD","360W","UPS cutoff in several seconds."]
["DN-170063\nDN-170063-LCD","1 x Light bulb","100W","15'"]
[null,"1 x PC + 1 x 17\" LCD","120W","11'"]
[null,"2 x PC + 2 x 17\" LCD","240W","1'"]
[null,"3 x PC + 3 x 17\" LCD","360W","UPS cutoff in several seconds."]